[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.12.100.14
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1
prn=2	2	3	3	2	1	6	0	1	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE SANITARNE 	PRZEDMIAR - INSTALACJE SANITARNE
nfn=KOMBUD Rafał Marciniak
afn=ul. Brużyca 38, 95-070 Aleksandrów Łódzki
nb=Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej oraz wykonanie przykanalików do wybranych posesji.
ab=ul. Polna, Zawidz Kościelny1310działki ewid. nr 343, 423, 424, 439, 444, 443, 442, 435, 441/1, 433/5, 440/1, 440/2, 440/3, 434/4
ni=Gmina Zawidz 
ai=ul. Mazowiecka 24;131009-266 Zawidz Kościelny
nk=Rafał Marciniak	sanitarna
dt=03.2023	0
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
pcn=Intercenbud I kw 2023, ceny rynkowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Charakterystyka obiektu:09131009Przedmiotem opracowania kosztorysu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej, wraz z budową przykanalików do wybranych posesji. 1310Lokalizacja inwestycji:1310Zawidz Kościelny, ul. Polna, działki ewid. nr 343, 423, 424, 439.1310Lokalizacja działek do których planowana jest budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej:1310Zawidz Kościelny, ul. Polna, działki ewid. nr 444, 443, 442, 435, 441/1, 433/5, 440/1, 440/2, 440/3, 434/4. 131013101310

[ELEMENT 1]
na=SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=7504
nu=1
cpv=45231300-8

[ELEMENT 2]
na=Roboty wykonywane na terenie PKP
wa=0
kn=0	0	0
id=7908
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=7907
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=7909
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III  - komory startowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=30	30		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	(2*4*(1,05+0,50))+(2*4*(1,70+0,50))						

[POZYCJA]
id=8011
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0306-05	2-18	0306-05		1
mpn=1211
na=Przewierty horyzontalny rurami PEHD o śr. 160mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=102	102		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102						

[POZYCJA]
id=8021
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - komór starotowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=30	30		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p1						

[POZYCJA]
id=8023
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III - komór starowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=30	30		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p3						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8027
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=8028
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0302-02	2-28	0302-02		1
mpn=1211
na=Rurociąg tłoczny z rur PE-RC 125x7,4 SDR17
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=84	84		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						

[POZYCJA]
id=9238
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0201-04	2-28	0201-04		1
mpn=1211
na=Rury stalowe kołnierzowe o śr. nom. 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=84	84		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						

[ELEMENT 2]
na=Roboty wykonywane poza terenami PKP
wa=0
kn=0	0	0
id=8034
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=7913
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=8087
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III  - kanalizacja grawitacyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=935,75	935,75		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=935,75	1	#p18*(1,82+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=8090
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III  - kanalizacja tłoczna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=55,86	55,86		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=55,86	1	#p19*(1,32+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=7917
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką - kanalizacja grawitacyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=1871,5	1871,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1871,5	1	#p18*(1,82+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8117
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką - kanalizacja tłoczna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=111,72	111,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=111,72	1	#p19*(1,32+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7935
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=230,85	230,85		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=230,85	1	(#p13+#p14+#p15)						

[POZYCJA]
id=7938
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=230,85	230,85		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=230,85	1	#p13+#p14+#p15						

[POZYCJA]
id=7940
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=76,95	76,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=76,95	1	(#p18+#p19)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=7944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=129,24	129,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=129,24	1	430,80*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=7948
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0626-03	19-01	0626-03		1
mpn=1211
na=Podsypka keramzytowa o grubości 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=24,66	24,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=24,66	1	82,20*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=7953
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=760,76	760,76		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=760,76	1	(#p7+#p8)-(#p13+#p14+#p15)						

[POZYCJA]
id=7955
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=760,76	760,76		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=760,76	1	#p16						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8035
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=8036
pd=N.Z. MRiGŻ wyd.I 1998	KSNR	11 0502-03	11	0502-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o śr. nom. 250 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=475	475		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=475	1	475						

[POZYCJA]
id=8112
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0302-02	2-28	0302-02		1
mpn=1211
na=Rurociąg tłoczny z rur PE-RC 125x7,4 SDR17
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=38	38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38,00						

[POZYCJA]
id=8041
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-05	4	1308-05		1
mpn=1211
na=Rura osłonowa PVC 315 na kanalizacji grawitacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=38	38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=8051
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-06	2-19	0306-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rura osłonowa PE 160 na kanalizacji tłocznej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=21
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=9112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8157
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0614-02	2-18	0614-02		1
mpn=1211
na=S2- Studnia betonowa DN1000, H-1,30m
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8170
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0614-02	2-18	0614-02		1
mpn=1211
na=S3 - Studnia betonowa rozprężna DN1000, H-1,00m
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=S7 -Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400; h-3,70m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=25
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=S8 -Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400; h-3,50m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8208
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0614-02	2-18	0614-02		1
mpn=1211
na=S9 - Studnia betonowa DN1000, H-3,30m
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=S10 -Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400; h-3,20m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=S11 -Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400; h-3,10m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9166
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=S12 -Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400; h-3,00m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=30
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9188
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=S13 -Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400; h-2,50m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=S14 -Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400; h-2,70m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9206
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=S15 -Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400; h-2,50m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=33
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8286
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0614-02	2-18	0614-02		1
mpn=1211
na=S16 - Studnia betonowa DN1000, H-2,20m
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=34
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=S17,S18 -Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400; h-1,80m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=35
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9224
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		1
mpn=1211
na=S19 -Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425mm z włazem żeliwnym klasy D400; h-1,80m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=36
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8312
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0614-02	2-18	0614-02		1
mpn=1211
na=S20 - Studnia betonowa DN1000, H-1,10m
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=37
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8324
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 250 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=38
ob=30	30		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=8080
pd=		 				0
na=Przepompownia ścieków na przepływ 15 l/s z 2 pompami w pracy naprzemiennej, zasilanie 400W w studni betonowej DN2000
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8346
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=8350
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-03	4	1610-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=40
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=8347
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8348
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=42
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8349
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=7719
nu=2
cpv=45231300-8

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacyjne do działki ewid. nr 444 - (S6-S21)
wa=0
kn=0	0	0
id=8375
nu=2.1

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8469
nu=2.1.1

[POZYCJA]
id=7720
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,60m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=44
ob=19,25	19,25		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=19,25	1	#p52*(1,60+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=8439
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=45
ob=38,5	38,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=38,5	1	#p52*(1,60+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8451
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=46
ob=4,95	4,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,95	1	(#p48+#p49)						

[POZYCJA]
id=8454
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=47
ob=4,95	4,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,95	1	#p48+#p49						

[POZYCJA]
id=8456
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=48
ob=1,65	1,65		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,65	1	(#p52)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=8460
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=49
ob=3,3	3,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=3,3	1	#p52*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=8464
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=50
ob=14,3	14,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=14,3	1	#p44-(#p48+#p49)						

[POZYCJA]
id=8466
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=51
ob=14,3	14,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=14,3	1	#p50						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8470
nu=2.1.2

[POZYCJA]
id=8471
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=1211
na=Rura kanalizacyjna PCV160 SN 8
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=52
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=8503
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Rura ochronna PVC 200 na przyłączy kanalizacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=53
ob=9,5	9,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=9,5	1	9,5						

[POZYCJA]
id=9062
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 160 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=54
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8480
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-18 0204-05	9-18	0204-05		1
mpn=1211
na=Studnia przyłączeniowa DN400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=55
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8516
nu=2.1.3

[POZYCJA]
id=8520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=56
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=8517
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=57
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8518
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8519
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacyjne do działki ewid. nr 443 - (S8-S22)
wa=0
kn=0	0	0
id=8531
nu=2.2

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8532
nu=2.2.1

[POZYCJA]
id=8533
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,50m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=60
ob=14,85	14,85		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=14,85	1	#p68*(1,50+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=8536
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=61
ob=29,7	29,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=29,7	1	#p68*(1,50+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8542
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=62
ob=4,05	4,05		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,05	1	(#p64+#p65)						

[POZYCJA]
id=8545
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=63
ob=4,05	4,05		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,05	1	#p64+#p65						

[POZYCJA]
id=8547
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=64
ob=1,35	1,35		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,35	1	(#p68)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=8551
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=65
ob=2,7	2,7		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=2,7	1	#p68*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=8555
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=66
ob=10,8	10,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=10,8	1	#p60-(#p64+#p65)						

[POZYCJA]
id=8557
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=67
ob=10,8	10,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=10,8	1	#p66						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8560
nu=2.2.2

[POZYCJA]
id=8561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=1211
na=Rura kanalizacyjna PCV160 SN 8
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=68
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=8566
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Rura ochronna PVC 200 na przyłączy kanalizacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=69
ob=7,3	7,3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=7,3	1	7,30						

[POZYCJA]
id=9067
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 160 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=70
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8571
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-18 0204-05	9-18	0204-05		1
mpn=1211
na=Studnia przyłączeniowa DN400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=71
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8577
nu=2.2.3

[POZYCJA]
id=8578
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=72
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=8587
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=73
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8588
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=74
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8589
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacyjne do działki ewid. nr 442 - (S9-S23)
wa=0
kn=0	0	0
id=8590
nu=2.3

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8591
nu=2.3.1

[POZYCJA]
id=8592
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,40m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=76
ob=18,6	18,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=18,6	1	#p84*(1,40+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=8595
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=77
ob=37,2	37,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=37,2	1	#p84*(1,40+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8601
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=78
ob=5,4	5,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=5,4	1	(#p80+#p81)						

[POZYCJA]
id=8604
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=79
ob=5,4	5,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=5,4	1	#p80+#p81						

[POZYCJA]
id=8606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=80
ob=1,8	1,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	(#p84)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=8610
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=81
ob=3,6	3,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=3,6	1	#p84*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=8614
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=82
ob=13,2	13,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=13,2	1	#p76-(#p80+#p81)						

[POZYCJA]
id=8616
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=83
ob=13,2	13,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=13,2	1	#p82						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8619
nu=2.3.2

[POZYCJA]
id=8620
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=1211
na=Rura kanalizacyjna PCV160 SN 8
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=84
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=8625
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Rura ochronna PVC 200 na przyłączy kanalizacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=85
ob=10,5	10,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=10,5	1	10,50						

[POZYCJA]
id=9072
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 160 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=86
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8630
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-18 0204-05	9-18	0204-05		1
mpn=1211
na=Studnia przyłączeniowa DN400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=87
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8636
nu=2.3.3

[POZYCJA]
id=8637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=88
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=8646
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=89
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8647
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=90
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8648
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=91
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacyjne do działki ewid. nr 435 - (S10-S24)
wa=0
kn=0	0	0
id=8708
nu=2.4

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8709
nu=2.4.1

[POZYCJA]
id=8710
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,52m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=92
ob=12,525	12,525		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=12,525	1	#p100*(1,52+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=8713
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=93
ob=25,05	25,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=25,05	1	#p100*(1,52+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8719
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=94
ob=3,375	3,375		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=3,375	1	(#p96+#p97)						

[POZYCJA]
id=8722
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=95
ob=3,375	3,375		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=3,375	1	#p96+#p97						

[POZYCJA]
id=8724
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=96
ob=1,125	1,125		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,125	1	(#p100)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=8728
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=97
ob=2,25	2,25		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=2,25	1	#p100*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=8732
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=98
ob=9,15	9,15		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=9,15	1	#p92-(#p96+#p97)						

[POZYCJA]
id=8734
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=99
ob=9,15	9,15		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=9,15	1	#p98						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8737
nu=2.4.2

[POZYCJA]
id=8738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=1211
na=Rura kanalizacyjna PCV160 SN 8
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=100
ob=7,5	7,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=7,5	1	7,5						

[POZYCJA]
id=8743
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Rura ochronna PVC 200 na przyłączy kanalizacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=101
ob=6,5	6,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=6,5	1	6,5						

[POZYCJA]
id=9077
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 160 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=102
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8748
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-18 0204-05	9-18	0204-05		1
mpn=1211
na=Studnia przyłączeniowa DN400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=103
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8754
nu=2.4.3

[POZYCJA]
id=8755
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=104
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=8764
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=105
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8765
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=106
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8766
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=107
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacyjne do działki ewid. nr 441/1 - (S11-S25)
wa=0
kn=0	0	0
id=8649
nu=2.5

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8650
nu=2.5.1

[POZYCJA]
id=8651
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,45m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=108
ob=16	16		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	#p116*(1,45+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=8654
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=109
ob=32	32		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	#p116*(1,45+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8660
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=110
ob=4,5	4,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	(#p112+#p113)						

[POZYCJA]
id=8663
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=111
ob=4,5	4,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	#p112+#p113						

[POZYCJA]
id=8665
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=112
ob=1,5	1,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	(#p116)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=8669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=113
ob=3	3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p116*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=8673
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=114
ob=11,5	11,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=11,5	1	#p108-(#p112+#p113)						

[POZYCJA]
id=8675
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=115
ob=11,5	11,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=11,5	1	#p114						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8678
nu=2.5.2

[POZYCJA]
id=8679
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=1211
na=Rura kanalizacyjna PCV160 SN 8
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=116
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=8684
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Rura ochronna PVC 200 na przyłączy kanalizacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=117
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=9082
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 160 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=118
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8689
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-18 0204-05	9-18	0204-05		1
mpn=1211
na=Studnia przyłączeniowa DN400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=119
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8695
nu=2.5.3

[POZYCJA]
id=8696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=120
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=8705
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=121
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8706
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=122
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8707
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=123
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacyjne do działki ewid. nr 433/5- (S13-S26)
wa=0
kn=0	0	0
id=8767
nu=2.6

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8768
nu=2.6.1

[POZYCJA]
id=8769
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,50m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=124
ob=7,095	7,095		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=7,095	1	#p132*(1,50+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=8772
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=125
ob=14,19	14,19		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=14,19	1	#p132*(1,50+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8778
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=126
ob=1,935	1,935		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,935	1	(#p128+#p129)						

[POZYCJA]
id=8781
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=127
ob=1,935	1,935		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,935	1	#p128+#p129						

[POZYCJA]
id=8783
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=128
ob=0,645	0,645		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=0,645	1	(#p132)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=8787
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=129
ob=1,29	1,29		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,29	1	#p132*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=8791
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=130
ob=5,16	5,16		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=5,16	1	#p124-(#p128+#p129)						

[POZYCJA]
id=8793
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=131
ob=5,16	5,16		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=5,16	1	#p130						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8796
nu=2.6.2

[POZYCJA]
id=8797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=1211
na=Rura kanalizacyjna PCV160 SN 8
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=132
ob=4,3	4,3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,3	1	4,30						

[POZYCJA]
id=8802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Rura ochronna PVC 200 na przyłączy kanalizacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=133
ob=3,5	3,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,50						

[POZYCJA]
id=9087
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 160 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=134
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8807
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-18 0204-05	9-18	0204-05		1
mpn=1211
na=Studnia przyłączeniowa DN400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=135
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8813
nu=2.6.3

[POZYCJA]
id=8814
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=136
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=8823
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=137
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8824
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=138
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8825
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=139
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacyjne do działki ewid. nr 440/1- (S14-S27)
wa=0
kn=0	0	0
id=8826
nu=2.7

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8827
nu=2.7.1

[POZYCJA]
id=8828
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,45m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=140
ob=12,8	12,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=12,8	1	#p148*(1,45+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=8831
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=141
ob=25,6	25,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=25,6	1	#p148*(1,45+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8837
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=142
ob=3,6	3,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=3,6	1	(#p144+#p145)						

[POZYCJA]
id=8840
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=143
ob=3,6	3,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=3,6	1	#p144+#p145						

[POZYCJA]
id=8842
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=144
ob=1,2	1,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,2	1	(#p148)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=8846
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=145
ob=2,4	2,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	#p148*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=8850
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=146
ob=9,2	9,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=9,2	1	#p140-(#p144+#p145)						

[POZYCJA]
id=8852
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=147
ob=9,2	9,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=9,2	1	#p146						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8855
nu=2.7.2

[POZYCJA]
id=8856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=1211
na=Rura kanalizacyjna PCV160 SN 8
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=148
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=8861
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Rura ochronna PVC 200 na przyłączy kanalizacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=149
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=9092
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 160 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=150
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8866
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-18 0204-05	9-18	0204-05		1
mpn=1211
na=Studnia przyłączeniowa DN400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=151
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8872
nu=2.7.3

[POZYCJA]
id=8873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=152
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=8882
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8883
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=154
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8884
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=155
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacyjne do działki ewid. nr 440/2- (S16-S28)
wa=0
kn=0	0	0
id=8885
nu=2.8

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8886
nu=2.8.1

[POZYCJA]
id=8887
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,53m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=156
ob=15,96	15,96		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=15,96	1	#p164*(1,53+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=8890
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=157
ob=31,92	31,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=31,92	1	#p164*(1,53+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8896
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=158
ob=4,275	4,275		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,275	1	(#p160+#p161)						

[POZYCJA]
id=8899
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=159
ob=4,275	4,275		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,275	1	#p160+#p161						

[POZYCJA]
id=8901
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=160
ob=1,425	1,425		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,425	1	(#p164)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=8905
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=161
ob=2,85	2,85		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=2,85	1	#p164*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=8909
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=162
ob=11,685	11,685		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=11,685	1	#p156-(#p160+#p161)						

[POZYCJA]
id=8911
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=163
ob=11,685	11,685		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=11,685	1	#p162						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8914
nu=2.8.2

[POZYCJA]
id=8915
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=1211
na=Rura kanalizacyjna PCV160 SN 8
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=164
ob=9,5	9,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=9,5	1	9,50						

[POZYCJA]
id=8920
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Rura ochronna PVC 200 na przyłączy kanalizacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=165
ob=8,2	8,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=8,2	1	8,20						

[POZYCJA]
id=9097
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 160 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=166
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8925
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-18 0204-05	9-18	0204-05		1
mpn=1211
na=Studnia przyłączeniowa DN400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=167
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8931
nu=2.8.3

[POZYCJA]
id=8932
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=168
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=8941
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=169
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8942
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=170
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8943
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=171
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacyjne do działki ewid. nr 440/3- (S17-S29)
wa=0
kn=0	0	0
id=8944
nu=2.9

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8945
nu=2.9.1

[POZYCJA]
id=8946
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,60m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=172
ob=14	14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p180*(1,60+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=8949
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=173
ob=28	28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	#p180*(1,60+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8955
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=174
ob=3,6	3,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=3,6	1	(#p176+#p177)						

[POZYCJA]
id=8958
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=175
ob=3,6	3,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=3,6	1	#p176+#p177						

[POZYCJA]
id=8960
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=176
ob=1,2	1,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,2	1	(#p180)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=8964
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=177
ob=2,4	2,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	#p180*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=8968
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=178
ob=10,4	10,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=10,4	1	#p172-(#p176+#p177)						

[POZYCJA]
id=8970
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=179
ob=10,4	10,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=10,4	1	#p178						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=8973
nu=2.9.2

[POZYCJA]
id=8974
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=1211
na=Rura kanalizacyjna PCV160 SN 8
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=180
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=8979
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Rura ochronna PVC 200 na przyłączy kanalizacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=181
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=9102
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 160 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=182
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8984
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-18 0204-05	9-18	0204-05		1
mpn=1211
na=Studnia przyłączeniowa DN400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=183
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8990
nu=2.9.3

[POZYCJA]
id=8991
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=184
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=9000
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=185
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9001
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=186
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9002
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=187
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacyjne do działki ewid. nr 434/4- (S20-S30)
wa=0
kn=0	0	0
id=9003
nu=2.10

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=9004
nu=2.10.1

[POZYCJA]
id=9005
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,05m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=188
ob=7,2	7,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=7,2	1	#p196*(1,05+0,15)*1						

[POZYCJA]
id=9008
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=189
ob=14,4	14,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=14,4	1	#p196*(1,05+0,15)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9014
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=190
ob=2,7	2,7		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=2,7	1	(#p192+#p193)						

[POZYCJA]
id=9017
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=191
ob=2,7	2,7		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=2,7	1	#p192+#p193						

[POZYCJA]
id=9019
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Wykonanie podsypki 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=192
ob=0,9	0,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=0,9	1	(#p196)*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=9023
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=193
ob=1,8	1,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	#p196*0,3*1,0						

[POZYCJA]
id=9027
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=194
ob=4,5	4,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	#p188-(#p192+#p193)						

[POZYCJA]
id=9029
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=195
ob=4,5	4,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	#p194						

[ELEMENT 3]
na=Materiały
wa=0
kn=0	0	0
id=9032
nu=2.10.2

[POZYCJA]
id=9033
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=1211
na=Rura kanalizacyjna PCV160 SN 8
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=196
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=9038
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Rura ochronna PVC 200 na przyłączy kanalizacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=197
ob=4,5	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	4,5						

[POZYCJA]
id=9107
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście szczelne przez ściany studni dla rur PVC 160 + nawiercanie otworu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=198
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9043
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-18 0204-05	9-18	0204-05		1
mpn=1211
na=Studnia przyłączeniowa DN400
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=199
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST2-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=9049
nu=2.10.3

[POZYCJA]
id=9050
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=200
ob=1	1		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tylko odc pow. 3m					

[POZYCJA]
id=9059
pd=		 				0
na=Wytyczenie trasy instalacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=201
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9060
pd=		 				0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=202
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9061
pd=		 				0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=203
ob=1	1		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
821C6824C1A9FF40FDE49E137FBD47A5
