OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43261000-0 Koparki mechaniczne

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej koparki kołowej wraz z osprzętem dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym o parametrach techniczno – użytkowych podanych w SWZ.

Koparka kołowa musi być kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych. Koparka musi być przystosowana do poruszania się po drogach publicznych.

* 1. Parametry techniczno – użytkowe zamawianej koparki kołowej:

Dostawa obejmuje zakup koparki kołowej z osprzętem o niżej wymienionych minimalnych parametrach technicznych:

* + 1. Koparka kołowa używana, rok produkcji od 2008 do 2010, sprawna technicznie, wyposażona we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowana do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa, o masie koparki wraz z osprzętem od 18 ton do 22 ton.
    2. Silnik: 6 cylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany, moc silnika minimum 140KM,a maximum 180KM, pojemność skokowa nie mniejsza niż 5l.
    3. Skrzynia biegów: prędkość maksymalna nie mniejsze niż 20km/h, przekładnia główna Power Shift,
    4. Napęd kół: napęd przenoszony ze skrzyni do mostów za pośrednictwem wałów, mechanizm zmiany kierunków jazdy – przełącznik nawrotny, napęd na 4 koła,
    5. Układ kierowniczy: ze wspomaganiem, regulowana kolumna kierownicy,
    6. Układ hamulcowy: hamulce zasadnicze hydrauliczne, hamulec postojowy tarczowy,
    7. Układ hydrauliczny: układ hydrauliczny typu zamkniętego, wrażliwy na obciążenie, z zaworami kompensacji ciśnienia. Ruchy robocze niezależne od obciążenia. Układ podziału przepływu i elektronicznie sterowana pompa o dużym wydatku (regulacja mocy). Zapewnia doskonałą zwrotność i szybkość ruchów roboczych, co przekłada się na optymalną wydajność i opłacalność.
    8. Podwozie: rama spawana, lemiesz przedni, koła podwójne (przód i tył), dwie podpory boczne z tyłu,
    9. Kabina: otwierana szyba przednia, wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej, oświetlenie główne wymagane przepisami ruchu drogowego, fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, regulowany góra – dół, ogrzewanie, klimatyzacja, dodatkowe reflektory robocze, lampa ostrzegawcza.
    10. Pozostałe elementy: wysięgnik 3 częściowy, 2 łyżki do kopania szybkozłączem z zębami, łyżka skarpowa regulowana (skrętna) – sterowana hydraulicznie, układ centralnego smarowania.