**SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIA: „MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA ODCINKU WSI**

**SZUMANIE gm. ZAWIDZ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **Grubość warstwy [cm]** | **Szerokość [m]** | **Długość [m]** | **Ilość** |
| 1. | KNNR6/0103-0301Wykonanie poboczy z  mieszanki żwirowej . | 10 | 2,0 | 300 | 60,00m3 |
| 2. | KNNR6/0103-0302 wykonanie podbudowy żwirowej granulacji min.1,5mm | 15 | 3,0 | 300 | 450,00m3 |
| 3. | KNNR6/0309-01030108Położenie mieszanki bitumicznej warstwa wiążąca i wyrównawcza | 3 + 3 | 3,0 | 300 | 900,0 m2 |