**SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIA: „MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA ODCINKU WSI**

**SZUMANIE gm. ZAWIDZ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** |  **Opis robót** | **Grubość warstwy [cm]** | **Szerokość [m]** | **Długość [m]** | **Ilość**  |
| 1. | KNNR6/0103-0301Wykonanie poboczy zmieszanki żwirowej . | 10 |  2,0  |  300 |  60,00m3  |
| 2. | KNNR6/0103-0302 wykonanie podbudowy żwirowej granulacji min.1,5mm |  15 |  3,0 |  300 |  450,00m3 |
| 3. | KNNR6/0309-01030108Położenie mieszanki bitumicznej warstwa wiążąca i wyrównawcza | 3 + 3  |  3,0 |  300 |  900,0 m2 |