Zawidz Kościelny, dn. 02.06.2015 r.

Urząd Gminy w Zawidzu

Ul. Mazowiecka 24

09-226 Zawidz Kościelny

Oferenci wszyscy

**W odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki” nr sprawy: RGK 271.8.2015 Urząd Gminy Zawidz informuje:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w skrzynię biegów typu PowerShift posiadającą 4 biegi w przód i 4 biegi w tył?

**Odp. Nie dopuszczamy maszyny wyposażonej w skrzynie biegów typu PowerShift posiadającej 4 biegi w przód i 4 biegi w tył**

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w automatyczną blokadę tylnego mostu typu LSD (osie o ograniczonym poślizgu)?

**Odp. Dopuszczamy maszynę wyposażoną w automatyczną blokadę tylnego mostu typu LSD**

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w sterownik kierunku jazdy w postaci elektrycznego przełącznika w kolumnie kierownicy – PowerShuttle?

**Odp. Dopuszczamy maszynę wyposażoną w sterownik kierunku jazdy w postaci elektrycznego przełącznika w kolumnie kierownicy – PowerShuttle.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w standardowe podgrzewanie bloku silnika, które jest zasilane z układu elektrycznego maszyny?

**Odp. Dopuszczamy maszynę wyposażoną w standardowe podgrzewanie bloku silnika, które jest zasilane z układu elektrycznego maszyny.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w łyżkę ładowarkową o poj. 1m3 oraz szerokości 2,35cm?

**Odp. Dopuszczamy maszynę wyposażoną w łyżkę ładowarkową o poj. 1m3 oraz szerokość 2,35 cm.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę, której wysokość załadunku łyżki ładowarkowej wynosi 3,20m?

**Odp. Nie dopuszczamy maszyny, której wysokość załadunku łyżki ładowarkowej wynosi 3,2 m.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę, której maksymalna wysokość załadunku łyżki koparkowej wynosi 4,72m?

**Odp. Nie dopuszczamy maszyny, której maksymalna wysokość załadunku łyżki koparkowej wynosi 4,72 m.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę, której siła skrawania łyżki koparkowej wynosi 61 kN i siła skrawania na złożonym ramieniu jest równa 38kN?

**Odp. Nie dopuszczamy maszyny, której siła skrawania łyżki koparkowej wynosi 61 kN i siła skrawania na złożonym ramieniu jest równa 38 kN.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę, której zasięg ramienia koparkowego na poziomie gruntu wynosi 7,1m?

**Odp. Nie dopuszczamy maszyny, której zasięg ramienia koparkowego na poziomie gruntu wynosi 7,1 m**

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakie dokumenty Zamawiający rozumie poprzez świadectwa rejestracji.

**Odp. Dokumenty umożliwiające zarejestrowanie maszyny**

Zastępca Wójta Gminy

Leszek Brodowski