**SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIA: „MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA ODCINKU WSI**

**KOSMACZEWO gm. ZAWIDZ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **Grubość warstwy [cm]** | **Szerokość [m]** | **Długość [m]** | **Ilość** |
| 1. | KNNR6/0103-0301Wykonanie poboczy z  mieszanki żwirowej . | 10 | 2,00 | 1000,00 | 200,00m3 |
| 2. | KNNR6/0103-0302 wykonanie podbudowy żwirowej | 15 | 3,50 | 1000,00 | 525,00m3 |
| 3. | KNNR6/0308-01 Położenie mieszanki mineralno -bitumicznej asfaltowej AC11W 50/70 warstwa wiążąca gr. 3 cm | 3 | 3,50 | 1000,00 | 3500,00m2 |
| 4. | KNNR6/0309-01 Położenie mieszanki mineralno -bitumicznej asfaltowej warstwa ścieralna gr. 3 cm | 3 | 3,50 | 1000,00 | 3500,00m2 |