**SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIA: „WYKONANIE ZJAZDU Z DROGI WE WSI NOWE ZGAGOWO DO TRASY NR 561 gm. ZAWIDZ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** |  **Opis robót** | **Grubość warstwy [cm]** | **Szerokość [m]** | **Długość [m]** | **Ilość**  |
| . |  |  |   |   |   |
| 1. | KNNR6/0103-0302 wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego |  15 |  2,0 |  8 |  2,4m3 |
| 2. | KNNR6/0309-01030108Położenie mieszanki bitumicznej warstwa wiążąca i wyrównawcza | 3 + 3  |  5,0 |  8  |  40,0 m2 |