**SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIA: „WYKONANIE ZJAZDU Z DROGI WE WSI NOWE ZGAGOWO DO TRASY NR 561 gm. ZAWIDZ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **Grubość warstwy [cm]** | **Szerokość [m]** | **Długość [m]** | **Ilość** |
| . |  |  |  |  |  |
| 1. | KNNR6/0103-0302 wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego | 15 | 2,0 | 8 | 2,4m3 |
| 2. | KNNR6/0309-01030108Położenie mieszanki bitumicznej warstwa wiążąca i wyrównawcza | 3 + 3 | 5,0 | 8 | 40,0 m2 |